TR-4 Order Form

Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Agency: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Phone number: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4 MHz frequency limits of receiver: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MHz

Select Either:

\_\_\_\_\_ **TR-4**; Includes carrying case, earbuds and two 9V batteries.

*or*

\_\_\_\_\_ **TR-4K**; Kit includes carrying case, earbuds, two 9V batteries, TR-4 Channel Frequency Editor software, and TSC-6C Smart Cable.

Specify the frequency corresponding to the center of each channel in the blanks below. These  
frequencies must be within the 4 MHz band specified above, and each frequency must be evenly  
divisible by 10 KHz (e.g. 172.320 or 173.490, but not 173.363 MHz).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 25 | 50 | 75 |
| 01 | 26 | 51 | 76 |
| 02 | 27 | 52 | 77 |
| 03 | 28 | 53 | 78 |
| 04 | 29 | 54 | 79 |
| 05 | 30 | 55 | 80 |
| 06 | 31 | 56 | 81 |
| 07 | 32 | 57 | 82 |
| 08 | 33 | 58 | 83 |
| 09 | 34 | 59 | 84 |
| 10 | 35 | 60 | 85 |
| 11 | 36 | 61 | 86 |
| 12 | 37 | 62 | 87 |
| 13 | 38 | 63 | 88 |
| 14 | 39 | 64 | 89 |
| 15 | 40 | 65 | 90 |
| 16 | 41 | 66 | 91 |
| 17 | 42 | 67 | 92 |
| 18 | 43 | 68 | 93 |
| 19 | 44 | 69 | 94 |
| 20 | 45 | 70 | 95 |
| 21 | 46 | 71 | 96 |
| 22 | 47 | 72 | 97 |
| 23 | 48 | 73 | 98 |
| 24 | 49 | 74 | 99 |