TR-4 Order Form

Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Agency: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Phone number: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4 MHz frequency limits of receiver: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MHz

Select Either:

\_\_\_\_\_ **TR-4**; Includes carrying case, earbuds and two 9V batteries.

*or*

\_\_\_\_\_ **TR-4K**; Kit includes carrying case, earbuds, two 9V batteries, TR-4 Channel Frequency Editor software, and TSC-6C Smart Cable.

Specify the frequency corresponding to the center of each channel in the blanks below. These
frequencies must be within the 4 MHz band specified above, and each frequency must be evenly
divisible by 10 KHz (e.g. 172.320 or 173.490, but not 173.363 MHz).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00  | 25  | 50  | 75 |
| 01  | 26  | 51  | 76 |
| 02  | 27  | 52  | 77 |
| 03  | 28  | 53  | 78 |
| 04  | 29  | 54  | 79 |
| 05  | 30  | 55  | 80 |
| 06  | 31  | 56  | 81 |
| 07  | 32  | 57  | 82 |
| 08  | 33  | 58  | 83 |
| 09  | 34  | 59  | 84 |
| 10  | 35  | 60  | 85 |
| 11  | 36  | 61  | 86 |
| 12  | 37  | 62  | 87 |
| 13  | 38  | 63  | 88 |
| 14  | 39  | 64  | 89 |
| 15  | 40  | 65  | 90 |
| 16  | 41  | 66  | 91 |
| 17  | 42  | 67  | 92 |
| 18  | 43  | 68  | 93 |
| 19  | 44  | 69  | 94 |
| 20  | 45  | 70  | 95 |
| 21  | 46  | 71  | 96 |
| 22  | 47  | 72  | 97 |
| 23  | 48  | 73  | 98 |
| 24  | 49  | 74  | 99 |